**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 多功能艾灸仪 | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 9 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 多功能艾灸仪 | 9 | 1 | 9 | 妇保院儿保科 | |
| **合计** | | | 1 | 9 |  | |

1. 推车式，可以使用≥20个灸头同时施灸
2. 电脑控制、每个灸头可单独设置使用温度，有灸头温度、时间设定显等
3. 具有腹部七个穴位的组合灸头，不需单独固定，线长≥1.5米。
4. 单个灸头功率：5W±10%
5. 电气安全性能：外壳漏电流：＜0.1mA
6. 连续工作时间≥8 h
7. 施灸半径0—1500 mm
8. ▲艾灸头表面磁通量密度0.023～0.12 T
9. 最大定时时间30±1分钟
10. 隔热垫Ф44～46 mm
11. 温度控制范围30-70℃
12. ▲隔物灸槽Ф22-34 mm
13. ▲温针孔Ф3-5 mm