**深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 视力筛查仪 | **国别** | 进口 | **申报科室** | **\** | **参考报价** | | 18 | **合计金额** | 18 |
| **设备清单：** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | | **台/套** | | | **价格（万）** | | **备注** | |
| 1 | 视力筛查仪 | | | 1 | | | 18 | | 笋岗社康 | |
| 合计 | | | | 1 | | | 18 | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **主机：** | |
| 1.自动验光 |  |
| 1.1测量范围 | 球镜：-20.00D至+20.00D (VD=12mm) |
| 0.12/0.25增量 |
| 柱镜：0至12.00D 0.12/0.25D增量 |
| 柱镜轴：0至180° 1°/5°增量 |
| 1.2最小可测瞳孔直径 | ≤2mm |
| 2.自动曲率 | 多角度测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧） |
| 3. 瞳孔尺寸测量范围 | 1.0到10.0mm 0.1mm增量 |
| 4.固视视标 | 风景图或儿童视标 |
| 5.显示器 | ≥3.5英寸彩色LCD |
| 6.连接接口 | USB：1个 |
| **底座** | |
| 7.打印机 | 配有自动裁纸的热敏打印机（仅含打印机的型号） |
| 8.连接接口 | USB：1个 LAN：1个 |
| RS-232C：1个（仅含打印机的型号） |
| **充电电池** | |
| 9.电池 | 7.2V ≥1800mAh锂电池 |
| 10.充电时长 | 整机充电：≤180min |
| 仅电池充电：≤140min |
| 11.电源规格 | 100到240V，50/60Hz |
| 12.标准配件 | 遮光板（2块），颈带，打印纸（3卷，仅含打印机的型号），电源线，连接电缆，电池，防尘罩，模拟眼 |