**温液仪技术参数**

1. 适用范围：用于加温血液和液体至人体正常体温下供患者输注用。
2. 加热方式：循环水浴加热，安全，有效。

3、加热溶液：0.3％过氧化氢溶液，无菌。/4、流速：50-5000ml/小时。

4、操作：一键式设置，操作简单。

5、显示屏：液晶数字显示屏，清晰显示温度和报警提示。

6、报警：声光报警提示，在连接不当、需要加水、温度过高时报警。

7、管理设计：三腔式管路设计，保持液体在管路中的温度，使加热精准。