**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 磁振热治疗仪 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 12 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 磁振热治疗仪 | 6 | 2 | 12 | 中医院分院康复科、笋岗社康 |
| **合计** | 2 | 12 |  |

1、采用磁场、振动、热疗三种物理因子同时进行同步治疗，由同一种导子同时输出。

2、磁导子具有温热治疗及急性炎症期无热量治疗方式。

3、磁场强度：治疗垫周围1cm范围内的磁场强度为0mT≤B≤38mT。

4、磁振动频率：磁振动频率为34~70Hz，精度为±10% 。

5、振动输出电压：最大输出电压的有效值小于50V。

6、输出温度：40℃、45℃、50℃、55℃可供选择。

7、定时功能：定时时间在0min~99min范围内可调，短按步长为1min，长按步长为10min，精度±1min。

8、防电击类型为BF型。

9、具有短路及过流保护功能。

10、具有双重超温及隔离保护功能，确保治疗患者的安全。

11、具有软件升级接口及信息存储功能。

12、输出通道：双通道

13、≥7种治疗模式

14、彩色液晶显示屏