**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 高频胸壁振荡仪（背心） | **国别** | 国产 | **合计金额** | 8.5 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 高频胸壁振荡仪（背心） | 8.5 | 1 | 8.5 | 笋岗社康 |
| **合计** | 1 | 8.5 |  |

1. 振荡频率：1-20Hz可调,其中5-20HZ精度：1Hz；
2. 压力范围：0-5Kpa；
3. 振荡压力：1-10级可调,步长：1级；
4. 工作时间：1-60分可调，步长：1分钟；
5. 咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整）；

▲6、≥五种工作模式可选，包含3种8段用户可编程模式；

7、气动紧急停止安全开关；

▲8、≥4寸彩色中文高清LCD显示，中文导航式操作指引，简单方便，多项安全提示，确保治疗效果；

▲9、采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年；

 10、倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感；

▲11、SD卡无限量存储患者治疗情况等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目；

▲12、标配血氧仪，血氧饱和度、心率、呼吸率自动检测控制，超限报警停机，蓝牙通迅互不干扰；

13、标配专用台车，方便附件的收纳和主机的移动。