**内镜送水泵**

**参数要求：**

1. 操作简单，直接踩下脚踏开关或在监视器监视下操作镜身进行遥控。
2. 当水瓶为空瓶时，为了避免意外送气，本产品会自动断电，以增强安全性。
3. 管件和水瓶均可高温高压灭菌。
4. 是一款高效的蠕动式冲洗泵，流量可调，流量：最小=0ml/min,最大=300ml/min
5. 要求进口