**内镜送水泵招标参数**

**一 总体要求**

在广东地区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售。售后服务等工作

在广东地区拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修

有丰富的治疗配件配合内镜使用

**二 内镜送水泵**

1，操作简单，直接踩下脚踏开关或在监视器监视下操作镜身进行遥控。

2，当水瓶为空瓶时，为了避免意外送气，本产品会自动断电，以增强安全性。

3，管件和水瓶均可高温高压灭菌。,

4，是一款高效的蠕动式冲洗泵, 流量可调, 流量：最小=0ml/min, 最大=300ml/min

5，全进口品牌