全自动生化分析仪技术参数

1、系统类型：全自动生化分析仪一台；

2、检验速度：分光光度法≥800测试/小时，电解质 ≥600测试/小时；

3、检验项目：常规生化、特定蛋白、电解质测定，可提供脂血、黄疸、溶血等血清指数检测；

4、分析方法：可进行终点法、速率法和电极法测试；

5、试剂系统：能提供与仪器同品牌的配套试剂和定标液，同时可以使用国产配套试剂；

6、试剂位：≥100个，分R1、R2试剂仓，带冷藏功能；

7、试剂稀释：对机内浓缩试剂可进行稀释；

8、样本系统：样本盘≥80样本位，急诊样本可单独进样；

9、可在任何时间即时插入STAT急诊样本；

10、样本量：2-30ul，加样精度0.1ul步进；

11、检验波长：波长范围340-800nm，≥12个固定波长；

12、自动稀释：对预稀释标本进行自动稀释；

13、计算机：触摸屏

14、数据储存：≥50000个病人样本信息