**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 蜡疗仪 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 27 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 智能恒温蜡疗仪 | 12 | 1 | 12 | 笋岗社康 |
| 1 | 普通蜡疗仪 | 3 | 5 | 15 | 文化社康（3）笋岗社康（2） |
| **合计** | 1 | 27 |  |

**一、智能恒温蜡疗仪**

1、电源：AC220V±10% 50Hz

2、额定输入功率：2000VA±10%

▲3、温度控制：0～99℃

4、温控误差：±1℃

5、蜡饼制作箱内部尺寸：500×380×650mm ±5%

6、熔蜡箱内部尺寸：550×300×320mm ±5%

7、外形尺寸：700×450×1450mm ±5%

▲8、恒温控制：一周工作日内每天开关机时间、温度可任意设定

9、设有显示键，方便查看一周工作参数，设有应急加热、停止键，可应付非常规时间治疗，无需重设参数；

10、常规设定的记忆功能：参数设定，可长期保存。

▲11、消毒功能：一键控制；

12、传感器故障自动检测；

13、具有强制加热和停止功能，应对非常规条件下使用。

14、数码控制器，随时监视和保持溶蜡和蜡饼的最佳使用温度；

15、智能三段管理的电子时钟，24小时调配电能的节能模式；

16、熔蜡箱设有搅拌器，可加快熔蜡速度；

▲17、具有缺水报警、无水防干烧功能，方便耐用。

**二、普通蜡疗仪**

1、电源：AC220V±10%

2、额定输入功率：4000VA±10%

▲3、设定温度范围：0～99℃

4、温度控制精度：±1℃

5、蜡槽熔蜡量：≥70kg（初次熔蜡≤3小时）

6、外形尺寸：1000×600×800mm±5% (长\*宽\*高)

7、自动控温装置，使蜡始终保持在58℃-60℃之间，由于石蜡从固态到液态溶化低，加热后柔软度、附着性、塑形性好，治疗时将蜡膜（饼）通过医用纱布包裹附在皮肤的传导面，蜡充分发挥其保温特性，使局部组织血液循环加快，细胞通透性提高，皮肤营养改善，达到治疗的目的。

8、过滤装置：不锈钢滤网

9、设定一周的工作参数，开机自动工作无需每天开关机，设定参数可长期保存。

注：上述两种设备需同一品牌