自动律波治疗仪（进口）

招标参数：

1.间隔时间：持续：1~99秒、休止：0~99秒（1秒单位）

2.模式设定：CI 、CM、NM、P1、P2、P3、

3. 中频疗法全覆盖：IFC普通干涉、IFCW向量干涉、PMC调制法（50%、100%、BURST）、中频的NMES

4.载波频率： 2000-5000Hz （500HZ单位），从舒缓到强烈，从表面到深层，完全覆盖了物理治疗的中周波全程的载波频段。

5.16个电极，多路输出，多人或多部位治疗。

**产品标准配置：**

|  |  |
| --- | --- |
| **名　称** | **数　量** |
| 主机 | 1台 |
| 排水槽 | 1个 |
| 四联导线 | 粉红2根，蓝色2根 |
| 柔软型吸引杯S  | 16只 |
| 柔软型吸引杯S用海绵 | 32片 |
| 吸引杯拆卸工具 | 1个 |
| 吸引堵塞管 | 一袋（4个） |
| 水量确认贴纸、导子区分用贴纸 | 各1 |
| 电源线 | 1根 |
| 手动喷雾器  | 1个 |