**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 可升降电动按摩床 | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 12 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 可升降电动按摩床 | 6 | 2 | 12 | 中医院分院康复科 | |
| **合计** | | | 2 | 12 |  | |

**注：长宽高尺寸可接受5%偏离度；**

1.电压：220V

2.外形尺寸约：2150\*670\*455-905MM

3.头部断面尺寸：400\*365MM 调节范围：正53度 、 负 52度

4.扶手尺寸：350\*150MM 调节范围：0-170MM

5.胸部断面尺寸约：570\*405MM 调节范围：正60度 、 负20度

6.垂肩断面尺寸约：570\*125MM

7.腰部断面尺寸约：485\*335MM（分腿）调节范围：正20度 、 负50度

8.腿部断面尺寸约：645\*335MM（分腿）调节范围：正32度 、 负55度

9.升降电机推力：≥10000N

10.床身控制电机推力：≥6000N

▲11.弹簧承受力：≥3600N

12.最大床体承重：≥200KG

13.电机数量：2个

14.电机速度：≥8.5mm/s

▲15.十段设计，各段均可调节

▲16.床体具有快捷的床边角度调节开关，方便医生的操作使用。

▲17.具有环形升降开关，在任意一个角度方便医生调节床体的高度。

配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 电机 | 2支 |
| 电源盒 | 1个 |
| 手控开关 | 1个 |
| 快捷开关 | 1副 |
| 气弹簧 | 5根 |
| 床架 | 1张 |