**空气波压力治疗仪 技术需求**

**1 操作方式：** ≥7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作

**2** 具有血液回盈侦测功能

**3 通道数：** ≥两路物理通道

**4 气囊腔道数：** 4腔气囊或者8腔气囊可选，支持每腔压力单独可调

**5 气囊自动识别：**支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗

**6 压力范围：** 0-240mmHg

**7 充气速度：** 充气速度1-6级可调，最大充气速度下，充满单腔的时间18s以内

**8 气囊压力调节：**支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能

**9 治疗时间：** 治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗

**10 治疗模式：** 支持标准治疗、梯度治疗以及高级治疗模式

**11 治疗方案：** ≥20种

**12 无线扩展功能：**支持

**13 提示功能：** 具有过压、欠压、脱落等安全提示功能

**14 安全防护功能：**达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害

**产品配置表** （须符合或高于此标准）

1、主机 1个

2、左腿气囊 1个

3、右腿气囊 1个

4、气囊内衬 2个

5、加宽条 2个

6、延长管 1个

7、电源线 1个

8、电源适配器 1个

9、线控开关 1个