**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 等离子宫腔电切镜 | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 22 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 等离子宫腔电切镜 | 22 | 1 | 22 | 妇保院手术麻醉科 | |
| **合计** | | | 1 | 22 |  | |

▲ 1. 光学视管直径4mm，视野角度12度或30度超广角；

▲ 2. 外管鞘≤8.5mm，可持续灌流，保持视野清晰；

▲ 3. 可360度旋转；可高温高压灭菌；

4. 配备被动式工作把手，可配环形电极、针形电极、球形电极等多种电极；

5. 内管鞘耐高温陶瓷先端部，具有ABS防堵塞系统；所有管鞘均经过非磨砂处理；

★ 6. 能兼容奥林巴斯电刀主机；

注：★为废标条款符号

▲为重点条款符号