**温毯机技术参数**

**温毯机**

试用范围：用于在手术前、中、后防止病人体温降低或减少病人因寒冷引起的不适

加热方式：空气对流加热

过滤器：0.2微米的过滤器，减少经空气传播的微粒

操作：一键式温度设置，操作简单

显示屏：液晶显示屏，显示通风管末端温度；显示治疗时间

报警：报警提示：温度过高、温度过低、连接和断开

通风管路：可控制末端温度

低噪音：噪音＜50DB

**温毯**

双层无纺材料：1、防刺坡、防撕裂、防透水

2、毯身紧抱患者身体，无需拴系

3、多款式，满足临床不同需求