**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 听觉统合训练仪 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 18 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 听觉统合训练仪 | 18 | 1 | 18 | 妇保院儿保科 |
| **合计** | 1 | 18 |  |

**一、技术参数**

1、设备结构：≥10寸真彩触摸屏豪华设计

2、背光参数：LED背光

3、操作控制：触摸屏，具有锁屏功能；

4、界面显示：中英文同屏显示，操作带提示音

5、界面语言：中文/英文

6、控制程序：嵌入式操作程序

7、频率特性：100HZ-15000HZ±1dB

8、衰减特性：频点衰减：12级，+/-5dB，数字化控制

9、嵌入式操作程序

10、信号特性：编码无损，数字音源

11、输出特性：左右声道，独立控制

12、吸收频点：250HZ、500 HZ、750 HZ、1000 HZ、1500 HZ、2000 HZ、3000 HZ、4000 HZ、6000 HZ、8000 HZ、10000 HZ 、12000HZ±10%，频点范围越广过滤的频点越有针对性和选择性。

▲13、输出的模块：无线发射模块，无损传输，双向传播，抗干扰性强，传输距离远，耗电少，可以在≥15米距离内接触到接收点，可以绕过障碍物，甚至可以隔一堵墙，确保高保真音乐传输。360度全方位接受，极其灵活方便，适合不同性格不受限制地自由状态使用。

14、频率响应：10HZ-22000HZ；

15、无线输出端子：无线耳机输出组：

16、可一对一输出，也可一对多输出；

17、输出端子可根据用户需求拓展；

18、储存单元：内置无线信号发射模块；

19、内置全宽屏治疗信号≥10组；

**二、主要配置要求**

1、听觉综合训练仪主机 1 套

2、耳机 3 套