**医用数码影像彩印机**

**设备技术需求**

**基本要求：**本项目需能满足PET-CT,ECT,SPECT等影像工作站的彩片机

1. 打印方式： 热升华打印；
2. 分辨率：≥600 dpi
3. 打印容量，相纸尺寸：100张/卷，（A4纸大小）。
4. 打印速度：不低于25秒/张
5. 色带/用纸：含色带相纸（不另外购买彩色墨水）
6. 外形和重量：外形小，重量轻 （因为机房操作间空间狭小）
7. ▲照片存放时间长（≥30年）

**注：需提供耗材报价**