**气管插管镜技术参数**

**一、功能要求**

1. 插入管外径（mm）≥5.8
2. 通道内径（mm）≥2.6

3、角度（向上/向下）130度/130度

1. 景深（mm）3-50
2. 视场角度90度
3. 拍照/摄录：标配

**二、配置要求**

1、存储空间：16G

2、同步打印系统一套（包括电脑、图文处理器、监视器及负压机）