**超声肌电反馈电疗仪**

1. ▲设备输出通道
   1. 电疗通道：≥2
   2. 生物反馈通道：≥2
   3. 超声通道：≥2
   4. 负压通道：≥2
2. ▲设备带有电疗模块：极干扰电、等平面向量干扰电、手动两极干扰电、双向脉冲电流、预调制电流、俄式刺激、微电流、高压电、间动电、IG脉冲电流、直流电、感应电、超强刺激电流、等幅中频、调制中频、经皮神经电刺激（TENS）
3. 设备带有负压治疗模块
4. 设备带有双频超声波治疗模块
   1. 超声频率：两种以上频率治疗；
   2. 超声：持续和脉冲；
   3. 调制功能：占空比5％、10％、20％、50％、80％、100％；
   4. 脉冲频率：16Hz、48Hz、10 0Hz；
   5. 有效声强：0－2W/cm2 持续 0－3W/cm2 脉冲。
5. 设备带有电诊断治疗模块：
   1. 包含直流-感应电检查；
   2. 包含强度-时间曲线检查。
6. 设备带有吞咽治疗模块
7. ▲设备带有生物反馈治疗
   1. EMG测量范围：4-10000μV；
   2. 可实现肌电反馈和电疗的联合应用。
8. 中文彩色TFT液晶显示
9. 显示器角度调整：5-75°
10. 操作界面语言：简体中文
11. 配备专用台车

1. [软件](http://www.healtheast.com.cn/search.php?searchword=%E8%BD%AF%E4%BB%B6&searchtype=" \t "_blank)[升级](http://www.healtheast.com.cn/search.php?searchword=%E5%8D%87%E7%BA%A7&searchtype=" \t "_blank)[方式](http://www.healtheast.com.cn/search.php?searchword=%E6%96%B9%E5%BC%8F&searchtype=)：SD卡[升级](http://www.healtheast.com.cn/search.php?searchword=%E5%8D%87%E7%BA%A7&searchtype=" \t "_blank)
2. 电流类型：≥16种电流波形，≥36个变量；
3. 预设程序：≥≥60个；

**配置清单**

**（ 配置需符合或高于如下标准 ）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部件编号** | **名 称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 固定带100x3cm | 1 | 卷 |
| 3 | 固定带 250x3cm | 1 | 卷 |
| 4 | 橡胶电极 6x8 cm, 2 mm 孔径,2片/包 | 2 | 包 |
| 5 | 橡胶电极海绵垫 6x8 cm,4片/包 | 1 | 包 |
| 6 | 粘性电极5×5cm，2 mm 孔径,4片/1包 | 2 | 包 |
| 7 | 电极电缆 2-芯 & 2 mm 插头 - 紫色 | 1 | 根 |
| 8 | 电极电缆 2-芯 & 2 mm 插头 - 黑色 | 1 | 根 |
| 9 | EMGMX模块 | 1 | 套 |
| 10 | EMG-电缆 | 2 | 根 |
| 11 | EMG参考电极电缆 | 1 | 根 |
| 12 | EMG黏性电极电极,2mm孔径，8片/包 | 1 | 包 |
| 13 | SD卡 | 1 | 个 |
| 14 | Myocombox（蓝牙传输），可直接连接到电脑(选配) | 1 | 台 |
| 15 | EMG黏性电极电极,2mm孔径，8片/包 | 5 | 包 |
| 16 | 电源线 230V | 1 | 个 |
| 17 | 操作手册（中\英） | 1 | 本 |
| 18 | 操作流程卡 | 1 | 张 |