**深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | | 儿童牙椅 | **国别** | 国产 | **申报科室** | 口腔科 | | **参考报价** | | **4** | **合计金额** | 8 |
| **设备清单：** | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | | | | | **台/套** | | **价格（万）** | | | |
|  | 儿童牙椅 | | | | | | 2 | | 8 | | | |
| 技术参数 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1.1、侧面式升降牙科椅，采用全卡通外形,形象美观。最低椅位小于500mm；最高椅位大于650mm；椅位升降速度≥10mm\s，靠背运动0度至70度。 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2、头枕可调整，头靠伸缩长度小于120mm。 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3、噪音≤45分贝 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4、该机有手控及脚控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统，设有复位及PLC功能。 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5、电源电压： 220V-50Hz | | | | | | | | | | | | |
| 电机电压：24V | | | | | | | | | | | | |
| 水源水压：0.2MPa～0.4MPa | | | | | | | | | | | | |
| 气源气压：0.5MPa～0.8MPa | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2、治疗机 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1、全电脑控制、平面操作开关面板； | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位及PLC功能。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 口腔灯控制：拔动操控无影灯的强弱光开关。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3热水器控制：点动操作开、关。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4漱口给水控制：点动操作开、关 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5痰盂冲水控制：点动操作开、关。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2.2、器械盘 | | | | | | | | | | | | |
| 2.21二条四孔标准高速手机管。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.22一条四孔标准低速手机管。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.23配置：一套三用喷枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.24配置易清洁器械盘一套及LED观片灯一套。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.25器械盘气压表位于前方，能调节气压大小。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.26器械盘为360度移动式 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2.3、助手侧置 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1一支强吸，一支弱吸。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2吸唾管能轻易取下清洁消毒。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3配置一套三用枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）一支弱吸。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4助手架外壳为注塑外壳，有卡通装饰，形象美观。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2.4、口腔灯 | | | | | | | | | | | | |
| 口腔冷光灯分二档，可调试，低档≥15000Lx，高档≥20000Lx，在距光源700mm照明区内温升小于8℃； | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2.5、玻璃痰盂 | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1易清洗、易消毒。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2痰盂下水速度≥4.5L\ | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3旋转式，注玻材料，可旋转90度。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 配置 | | | | | | | | | | | | |
| 可拆卸痰盂 一套 | | | | | | | | | | | | |
| 电磁阀 一套 | | | | | | | | | | | | |
| 冲痰漱口定量给水自动系统 一套 | | | | | | | | | | | | |
| 移动式工具盘 一套 | | | | | | | | | | | | |
| 多功能脚踏控制开关（带脚踏自锁功能） 一套 | | | | | | | | | | | | |
| LED观片灯 一套 | | | | | | | | | | | | |
| 三用喷枪（冷、热） 二支 | | | | | | | | | | | | |
| 电动牙科椅控制系统 一套 | | | | | | | | | | | | |
| 高档口腔灯 一套 | | | | | | | | | | | | |
| 24V静音直流进口电机(带三个记忆椅位） 一套 | | | | | | | | | | | | |
| 医生转椅C型 一张 | | | | | | | | | | | | |

保修期：上述设备厂家全保至少2年；

注：设备需等于或优于以上参数

▲为重要参数符号，属于加倍扣分项；