**深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | | 纤维支气管镜 | **国别** | **进口** | **合计金额** | **20** |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 纤维支气管镜 | | 20 | 1 | 20 | 罗人民 ICU |
| 合计 | | | | 1 | 20 |  |

纤维支气管镜参数

1、▲具有便携内置光源；

2、超长景深清晰图像；

3、▲具有整体浸泡防水设计；

4、▲能与传统光源兼容；

5、专门的吸引管道，有效地进行吸痰；

6、光学系统：视野90度，景深3-50 mm

7、先端部：外径5.1mm，

8、插入部：外径5.2mm，

9、吸引管道内径2.6mm，

10、弯曲部：弯曲角度：上180度/下130度，

11、工作长度：600 mm，

12、总长度：855 mm。

配置清单

气管插管镜 1条

便携光源 1个