**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 普外减重腔镜器械 | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 26 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 普外减重腔镜器械 | 26 | 1 | 26 |  | |
| 合计 | | | 1 | 26 |  | |

**单套配置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
| 1 | **环形抓持器** | 钉钻抓紧器 10MM 37CM | 1 |
| 2 | **左弯持针器** | 持针器，左弯型 5MM 31CM | 1 |
| 3 | 哈巴狗施夹器 | 钛夹钳/取夹钳，有角 D:12.5/340MM | 1 |
| 4 | 直形动脉夹 | 无损伤血管阻断钳 25MM，直型3.43N 动脉 | 1 |
| 5 | 直形动脉夹 | 无损伤血管阻断钳 45MM，直型4.41N 动脉 | 1 |
| 6 | 弯型动脉夹 | 无损伤血管阻断钳 25MM，弯型3.43N 动脉 | 1 |
| 7 | 弯型动脉夹 | 无损伤血管阻断钳 45MM，弯型4.41N 动脉 | 1 |
| 8 | ▲直型肺档 | 内窥镜扇形牵开器 D:10/400MM | 1 |
| 9 | ▲血管阻断钳 | 四拆分器械，可拆作工作内芯、内管、绝缘层、手柄，维修成本低；DE'BAKEY 无损伤抓钳 5MM 420MM 钳长40MM | 1 |
| 10 | 梅氏剪 | 梅氏分离剪 5MM 310MM | 1 |
| 11 | 马里兰分离钳 | MARYLAND 剥离器 5MM 310MM | 2 |
| 12 | 钝头的直角分离钳 | 直角剥离器 5MM 310MM | 1 |
| 13 | ALLIS钳 | ALLIS 抓取钳 5MM 310MM | 2 |
| 14 | 样本提取钳（带锁） | CLAW 抓取钳 10MM 310MM | 1 |
| 15 | 多孔肠钳 | 通用 固定镊 D:5/310MM | 1 |
| 16 | ▲Dorsey肠钳 | 四拆分器械，可拆作工作内芯、内管、绝缘层、手柄，维修成本低；DORSEY 抓取钳工作杆和颚部 5MM 370MM | 1 |
| 17 | 弯嘴无创抓钳 | 通用固定钳 5MM 310MM | 1 |