**罗湖区人民医院技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 宫腔镜目镜及附件 | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 48 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 宫腔镜 | 6.9 | 5 | 34.5 |  | |
| 2 | 内鞘 | 1.4 | 5 | 7 |  | |
| 3 | 外鞘 | 1.3 | 5 | 6.5 |  | |
| 合计 | | |  | 48 |  | |

**一、技术需求**

▲1、原装进口、镜体有高清标识。

2、适用于妇科检查手术。

▲3、宫腔镜，视向角30度，工作长度307mm， 直径4mm。

4、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。

5、无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。

6、金属外壳，海螺型卡口，操控性好。

7、超广角，观察到的视野范围更广阔，超出传统腹腔镜30%

视野。

8、可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。

▲9、21Fr连续冲洗外鞘，连续冲洗内鞘，7Fr工作通道带调节，

闭孔器。