**罗湖区人民医院技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 细宫腔镜及附件 | **国别** | 进口 | **合计金额** |  9.5 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 细宫腔镜 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 2 | 工作手件 | 2.7 | 1 | 2.7 |  |
| **合计** | 1 | 9.5 |  |

技术需求：

▲1、原装进口、镜体有高清标识。

2、适用于妇科检查手术。

▲3、宫腔镜，视向角30度，工作长度300mm， 直径2.7mm。

4、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。

5、无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。

6、金属外壳，海螺型卡口，操控性好。

7、超广角，观察到的视野范围更广阔，超出传统腹腔镜30%

视野。

8、可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。

▲9、16.5Fr连续冲洗鞘，5Fr工作通道带调节，工作长度219mm。