**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 多体位手法治疗床 | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 12 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 多体位手法治疗床 | 2 | 6 | 12 | 笋岗社康、文华社康 | |
| **合计** | | | 6 | 12 |  | |

**注：长宽高尺寸可接受5%偏离度；**

1. 电压：220V
2. 外形尺寸：≥2150\*670\*470-915MM
3. 头部断面尺寸：≥400\*750MM 调节角度范围：正45度 负45度
4. ▲胸部断面尺寸：≥570\*670MM 调节角度范围：正60度 负20度
5. 下肢断面尺寸：≥900\*750MM 调节角度范围：0-60度
6. ▲升降电机推力：≥10000N
7. 床身控制电机推力：≥6000N
8. 弹簧承受力：≥3600N
9. 最大床体承重约：≥200KG
10. ▲电机数量：≥3个
11. 三段设计，各段均可调节

12.▲床体具有快捷的床边角度调节开关，方便医生的操作使用。

13.▲具有环形升降开关，在任意一个角度方便医生调节床体的高度。

14.各部位承重；头部≥60KG;腿部≥80KG

15.医用3寸脚轮4个

配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 电机 | 3支 |
| 电源盒 | 1个 |
| 快捷开关 | 1副 |
| 气弹簧 | 1根 |
| 床架 | 1张 |
| 合格证 | 1张 |
| 保修卡 | 1份 |
| 说明书 | 1 份 |