**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 关节镜基础器械包 | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 18 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 关节镜基础器械包 | 18 | 1 | 18 |  | |
| 合计 | | |  | 18 |  | |

**单套配置：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 工作手件 | 被动式操作手件，用于生理盐水电切，双极，闭合手柄 | 1 |  |  |
| 2 | 进水管接头 | 配接头 | 1 |  |  |
| 3 | 闭孔器 | "SHARK"闭孔器，24Fr | 1 |  |  |
| 4 | 电切环 | 电切电极，双极 | 1 |  |  |
| 5 | 电切环 | 电凝电极，双极，滚状 | 1 |  |  |
| 6 | 内鞘 | "SHARK" 24Fr. 內鞘 | 1 |  |  |
| 7 | 电凝线 | 配电凝线 | 1 |  |  |
| 8 | 外鞘 | "SHARK" 26Fr. 外鞘 | 1 |  |  |
| 9 | 电切镜 | PANOVIEW内窥镜，12度，直径4mm | 1 |  |  |
| 单套总价 | | | | |  |