**罗湖区人民医院技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 耳镜及鼻内镜 | **国别** | 进口 | | **合计**  **金额** | 24 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 耳镜 | 6 | 2 | 12 |  | |
| 2 | 鼻内镜 | 6 | 2 | 12 |  | |
| 合计 | | | 4 | 24 |  | |

**一、耳内镜:**

1、镜身直径2.7mm、HD、超广角标识；

2、0度、30度视角各一根；

3、工作长度185、115mm；

▲4、带能量识别色环

5、超清晰画面技术；

6、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；

7、进口钛合金材质外壳；

8、蓝宝石镜面；

9、原装进口

**配置清单：**

1、耳内镜头0度/2.7mm 1条

2、耳内镜30度/2.7mm 1条

**二、鼻内镜**

1、镜身直径4.0mm、HD、超广角标识；

2、0、30、45、70度视角选择；

3、工作长度175mm；

▲4、带能量识别色环

5、超清晰画面技术；

6、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；

7、进口钛合金材质外壳；

8、蓝宝石镜面；

9、原装进口

**配置清单：**

1、鼻内镜头 4.0mm/175mm 2条